Regionalverband der Gartenfreunde Mecklenburg / Strelitz – Neubrandenburg e.V.

Max-Adrion-Straße 47

17034 Neubrandenburg

Tel.: 0395 7077089

E-Mail: info@gartenfreunde-mst-nb.de

**Auftrag zur Dichtheitsprüfung**

für **abflusslose Sammelgruben** in Kleingärten **des Regionalverbandes der Gartenfreunde Mecklenburg/Strelitz-Neubrandenburg e. V.**, angelehnt an DIN 1986-30, EN 1610, ATV-M 143 Teil 6

Hiermit beantrage ich, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ im Kleingartenverein \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e. V.

 Name, Vorname

eine Dichtheitsprüfung meiner abflusslosen Sammelgrube auf der Parzelle Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Werkstoff: Ο Beton, Ο Mauerwerk, Ο Stahl, Ο Kunststoff, Ο Sonstige: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Größe und Form der Grubenöffnung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Größe und Form des Behälters (nur Mauerwerk und Beton):

Höhe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Länge x Breite: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oder Durchmesser: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (in cm)

Die Gebühr in Höhe von **40,00 €** zahle ich vor Ort vor Durchführung der Prüfung an den Prüfer in bar.

Name, Vorname: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Straße, Nr.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Bitte in Blockschrift ausfüllen**

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 zur Terminabsprache

Ort, Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**.......................................................................................................................................................................**

Zur Information:

Sehr geehrte/r Gartenfreund/in,

die Abwassergrube muss für die Prüfung folgendermaßen vorbereitet werden:

Die Grube muss frei zugänglich sein. Die Grubenöffnung ist freizulegen und muss geöffnet sein.

**Die Grube ist bis über das Zulaufrohr gefüllt, mindestens aber bis 0,80 m unter Bodenoberkante. Die Grubenöffnung muss ca. 15 cm Durchmesser haben. Bei Mehrkammergruben müssen die Überlauf- bzw. Verbindungsrohre mit gefüllt sein.**

**Neu eingebaute Behälter bitte ca. 1 Woche vor der Prüfung befüllen.**

Jede durch den Auftraggeber verschuldete unnötige Anfahrt wird gesondert mit 0,30 € je gefahrenen Kilometer in Rechnung gestellt. Sollten Sie verhindert sein, beauftragen Sie bitte eine andere Person.

Nach erfolgter Kontrolle erhält der Auftraggeber ein Prüfprotokoll zur Aufbewahrung in den eigenen Unterlagen und als Nachweis gegenüber der Behörde.

Die untere Wasserbehörde behält sich stichprobenmäßige Kontrollen vor.

**Datenschutzhinweise:**

Personenbezogene Daten werden erhoben und gespeichert für die Bearbeitung des Auftrages und zum Nachweis gegenüber der Behörde. Die Daten werden gegebenenfalls auch an die Behörde weitergereicht.